스마트 안전장비 성능 확인 서약서(투자계획)

1. 제공·설치 예정인 스마트 안전장비(가) 아래와 같이 (공단)최소 성능기준 이상임을 확인 및 서약합니다.

품목명	스마트 안전장치 전동지게차

구분	(공단) 최소 성능기준	(지원품목 제작·판매업체) 설치·제공 장비 사양	적정 여부
충돌방지장치	1. 운전자 모니터에는 충돌방지 현황(실시간 영상, 인체충돌 및 기타 위험 정보 등) 표시되고, 충돌위험 시 경보가 울릴 것 2. 무선통신을 통해 기기(모니터, 카메라, 감지장치, 무선통신기, 그 밖의 기타 장치 등) 간 연결될 것 3. 방수방진등급 IP55 이상일 것 4. 별도의 모니터 또는 스마트폰 등을 통해 다음과 같이 제3자 모니터링이 가능할 것 - 인체충돌 등 위험상황 발생 또는 발생우려 시 경보음 및 알림(충돌방향·위치 표시)을 알 수 있을 것 - 지게차와의 무선통신 반경은 최소 10m 이상일 것 [카메라 및 감지장치] 5. 전·후방 사각지대 예방, 영상분석 시스템 기반 정확한 인체감지(최소 4대 이상 설치) 6. 방수방진등급 IP55 이상일 것 7. 최소 1m이상 거리에서 근접하는 작업자(인체)를 감지 및 경보 기능을 갖출 것	- 운전자의 운전석모니터에 충돌 위험현황 표시 및경보 알림 - 블루투스로 모니터와 카메라간 무선 연결됨 - 방수방진 등급 IP55 - 관리자가 본인 모니터를 통하여 하기와 같이 모니터링 가능함 1) 지게차 운행현황표시 2) 카메라 감지시 알람발생현황표시 - 카메라별 감지번호표기로 충돌방향위치파악가능 3) 지게차 최종위치 구글지도표기 4) 등록된 운전자 현황 - 인체감지용 카메라 4대 설치(전후방) 스피커,경보기 IP 68 최소 2m이상 거리에 근접하는 작업자를 감지하고 경보	⟏
전동지게차	1. 건설기계관리법에 적용받지 받지 않는 3톤미만 전동지게차(입식·좌식) 2. 전동식으로 타이어가 솔리드방식 -적재하중이 3톤 미만 3. 고용노동부 고시 제2020-38호[위험기계기구 방호조치 기준]를 준수 4. 산업안전보건기준에 관한 규칙 중 지게차에 관한 사항 준수(제179조~제183조) 5. 전동지게차 지원조건 - 포크상승높이 300mm 이상으로 주행시 경보음이 울려야 함 (그 이하의 높이에도 울리는 경우에 지원 가능) - 전동지게차는 다음과 같은 구조를 갖추어야 함 : 좌석 안전띠, 과부하방지장치, 비상정지장치, 낙하방지밸브		⟏

2. 지원품목 제작·판매업체가 제공·설치한 스마트 안전장비(구성포함)의“설치·제공 장비성능”이“최소성능기준”에 미달 또는 내용과 다르거나 품질에 문제가 있는 경우, 지원품목 제작·판매급업체 및 지급신청사업장 각각의 귀책에 따라 책임의 의무가 있으며,

3. 공단은 산업안전보건법 158조 및 융자금 지원사업 운영규정(고시), 그 밖에 공단 내규에 따라 조치할 수 있습니다.

위 의 내용에 대하여 동의·확인하여 아래와 같이 서명함.

지원품목 제작·판매업체명 :	사업주 : (서명)
지급신청사업장명 :	사업주 : (서명)

스마트 안전장비 성능 확인 서약서(투자완료)

1. 제공·설치한 스마트 안전장비(가) 아래와 같이 (공단)최소 성능기준 이상임을 확인 및 서약합니다.

품목명	스마트 안전장치 전동지게차

구분	(공단) 최소 성능기준	(지원품목 제작·판매업체) 설치·제공 장비 사양	적정 여부
충돌방지장치	1. 운전자 모니터에는 충돌방지 현황(실시간 영상, 인체충돌 및 기타 위험 정보 등) 표시되고, 충돌위험 시 경보가 울릴 것 2. 무선통신을 통해 기기(모니터, 카메라, 감지장치, 무선통신기, 그 밖의 기타 장치 등) 간 연결될 것 3. 방수방진등급 IP55 이상일 것 4. 별도의 모니터 또는 스마트폰 등을 통해 다음과 같이 제3자 모니터링이 가능할 것 - 인체충돌 등 위험상황 발생 또는 발생우려 시 경보음 및 알림(충돌방향·위치 표시)을 알 수 있을 것 - 지게차와의 무선통신 반경은 최소 10m 이상일 것 [카메라 및 감지장치] 5. 전·후방 사각지대 예방, 영상분석 시스템 기반 정확한 인체감지(최소 4대 이상 설치) 6. 방수방진등급 IP55 이상일 것 7. 최소 1m이상 거리에서 근접하는 작업자(인체)를 감지 및 경보 기능을 갖출 것	- 운전자의 운전석모니터에 충돌 위험현황 표시 및경보 알림 - 블루투스로 모니터와 카메라간 무선 연결됨 - 방수방진 등급 IP55 - 관리자가 본인 모니터를 통하여 하기와 같이 모니터링 가능함 1) 지게차 운행현황표시 2) 카메라 감지시 알람발생현황표시 - 카메라별 감지번호표기로 충돌방향위치파악가능 3) 지게차 최종위치 구글지도표기 4) 등록된 운전자 현황 - 인체감지용 카메라 4대 설치(전후방) 스피커,경보기 IP 68 최소 2m이상 거리에 근접하는 작업자를 감지하고 경보	⟏
전동지게차	1. 건설기계관리법에 적용받지 받지 않는 3톤미만 전동지게차(입식·좌식) 2. 전동식으로 타이어가 솔리드방식 -적재하중이 3톤 미만 3. 고용노동부 고시 제2020-38호[위험기계기구 방호조치 기준]를 준수 4. 산업안전보건기준에 관한 규칙 중 지게차에 관한 사항 준수(제179조~제183조) 5. 전동지게차 지원조건 - 포크상승높이 300mm 이상으로 주행시 경보음이 울려야 함 (그 이하의 높이에도 울리는 경우에 지원 가능) - 전동지게차는 다음과 같은 구조를 갖추어야 함 : 좌석 안전띠, 과부하방지장치, 비상정지장치, 낙하방지밸브		⟏

2. 지원품목 제작·판매업체가 제공·설치한 스마트 안전장비(구성포함)의“설치·제공 장비성능”이“최소성능기준”에 미달 또는 내용과 다르거나 품질에 문제가 있는 경우, 지원품목 제작·판매급업체 및 지급신청사업장 각각의 귀책에 따라 책임의 의무가 있으며,

3. 공단은 산업안전보건법 158조 및 융자금 지원사업 운영규정(고시), 그 밖에 공단 내규에 따라 조치할 수 있습니다.

위 의 내용에 대하여 동의·확인하여 아래와 같이 서명함.

지원품목 제작·판매업체명 :	사업주 : (서명)
지급신청사업장명 :	사업주 : (서명)